ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПРИКАЗ 

от 29 декабря 2011 года N 764   

Об утверждении Положения о проведении инвентаризации радиоактивных веществ в организации
   
В целях реализации полномочий, установленных Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года N 401, 

приказываю: 
Утвердить прилагаемое Положение о проведении инвентаризации радиоактивных веществ в организации. 

Руководитель
 Н.Г.Кутьин 

УТВЕРЖДЕНО
 приказом Федеральной службы
 по экологическому, технологическому
 и атомному надзору от 29 декабря 2011 года N 764 

Положение о проведении инвентаризации радиоактивных веществ в организации   

I. Общие положения 
1. Положение о проведении инвентаризации радиоактивных веществ в организации (далее - Положение) входит в число руководств по безопасности, содержит рекомендации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по проведению инвентаризации радиоактивных веществ (далее - РВ) в организации, носит рекомендательный характер и не является нормативным правовым актом.
 
2. Настоящее Положение распространяется на проведение инвентаризации РВ, подлежащих государственному учету и контролю.
 
3. Инвентаризация РВ в организации проводится в целях:
 
1) определения наличного количества РВ (для учетных единиц) в организации;
 
2) установления соответствия фактических параметров (массы и/или объема РВ в учетных единицах) учетным данным по РВ;
 
3) предотвращения потерь РВ, несанкционированного использования и хищения РВ;
 
4) проверки целостности учетных единиц с РВ;
 
5) формирования информации о наличии РВ для представления органам государственной власти и федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности.
 
Учетными единицами РВ при учете и контроле являются:
 
1) для закрытых радионуклидных источников (далее - ЗРИ) - отдельный источник;
 
2) для изделий из обедненного урана - отдельное изделие (кроме изделий и материалов, предназначенных для изготовления тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок);
 
3) для открытого радионуклидного источника (далее - ОРИ) в виде отдельного изделия - отдельный источник;
 
4) для ОРИ, кроме отдельных изделий, - определенное количество радиоактивного препарата в фасовке, либо партия РВ однородного радионуклидного состава;
 
5) для отработавшего ядерного топлива (далее - ОЯТ) - выемная часть (активная зона транспортного реактора), облученная тепловыделяющая сборка, облученный тепловыделяющий элемент.
 
4. Процедуру инвентаризации рекомендуется осуществлять в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, государственных стандартов и иных нормативно-технических документов, действующих в организации, осуществляющей обращение с РВ (далее - организация).
 
5. Инвентаризации в организации подразделяются на первичные, плановые и внеочередные.
 
6. Первичная инвентаризация в организации проводится единоразово при её регистрации в системе государственного учета и контроля РВ и радиоактивных отходов (далее - РАО) и если инвентаризация в системе государственного учета и контроля РВ и РАО до этого не проводилась. Она предназначена для определения исходных параметров характеристик РВ. При первичной инвентаризации измеряются и идентифицируются все РВ, находящиеся в организации, включая ЗРИ, радиационные источники, ОРИ.
 
Отчетная информация в рамках системы государственного учета и контроля РВ и РАО не предоставляется в её информационный центр при проведении первичной инвентаризации:
 
1) радионуклидных источников в датчиках пожарной сигнализации;
 
2) радиофармацевтических препаратов, наборов для иммунологического анализа;
 
3) радиоизотопных генераторов медицинского назначения, кроме генераторов радона;
 
4) меченных радионуклидами соединений;
 
5) радиоизотопных препаратов и растворов на основе короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада до 60 суток, включая йод-125;
 
6) эталонных источников, входящих в состав приборов.
 
Первичной инвентаризации не подлежат РВ, учет которых производится в системе государственного учета и контроля ядерных материалов.
 
Руководителям организаций, проводящих первичную инвентаризацию, рекомендуется назначать лиц, ответственных за ее проведение, формировать инвентаризационные комиссии из специалистов, имеющих необходимую квалификацию.
 
7. Плановые инвентаризации РВ, включая радионуклиды в ОЯТ, в организации рекомендуется проводить по подразделениям, в которых осуществляется деятельность с РВ, не реже одного раза в год.
 
8. Внеочередные инвентаризации рекомендуется проводить:
 
1) при смене материально ответственного лица;
 
2) в случае изменения организационно-правовой формы организации;
 
3) при ликвидации организации (подразделения);
 
4) при реорганизации организации (подразделения) или полного прекращения работ с РВ;
 
5) при возникновении нештатной ситуации (несанкционированный доступ в пункты нахождения или хранения РВ);
 
6) при установлении факта хищения РВ;
 
7) после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (авария и другие чрезвычайные обстоятельства);
 
8) в иных случаях по решению руководителя организации, органа управления системой государственного учета и контроля РВ и РАО на федеральном уровне, по требованию органа регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

 II. Организация проведения инвентаризации 
9. Для проведения инвентаризации РВ в организации рекомендуется выпустить организационно-распорядительный документ (приказ, распоряжение) ее руководителя или лица, им уполномоченного (далее - руководитель организации). В указанном документе рекомендуется определить:
 
1) подразделение/подразделения организации, в которых будет проводиться инвентаризация;
 
2) персональный состав инвентаризационных комиссий, лиц, ответственных за проведение инвентаризации;
 
3) сроки подготовки инвентаризуемых РВ и необходимых для проведения инвентаризации оборудования, материалов, документов;
 
4) мероприятия по обеспечению выполнения процедур инвентаризации;
 
5) сроки проведения инвентаризации и предоставления отчетных документов;
 
6) время, после которого запрещаются любые перемещения РВ на период инвентаризации без разрешения председателя инвентаризационной комиссии, включая отправление и получение РВ.
 
10. В организации могут быть образованы центральная инвентаризационная комиссия (далее - ЦИК) и рабочие инвентаризационные комиссии (далее - РИК).
 
Как правило, ЦИК распространяет свою деятельность на всю организацию, а РИК - на подразделение организации.
 
По решению руководителя организации могут быть образованы как несколько РИК, так и одна инвентаризационная комиссия, объединяющая функции центральной и рабочей комиссии.
 
Рекомендуется назначать состав ЦИК организации один раз в год; РИК - перед каждой инвентаризацией. Состав комиссии рекомендуется определять так, чтобы обеспечить правильность, полноту, объективность результатов инвентаризации.
 
11. В состав инвентаризационных комиссий включается не менее трех человек. При необходимости численность комиссии может быть увеличена, а ее состав изменен приказом (распоряжением) руководителя организации.
 
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации является основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
 
12. В состав ЦИК организации рекомендуется назначать:
 
1) председателем комиссии - должностное лицо, которое отвечает за организацию учета и контроля РВ в организации;
 
2) членами комиссии - главного бухгалтера или его заместителя, представителя службы учета и контроля РВ и РАО.
 
В состав ЦИК также могут быть назначены:
 
1) специалисты по учету РВ и измерениям;
 
2) представители службы безопасности, отдела технического контроля;
 
3) другие специалисты.
 
13. На ЦИК рекомендуется возлагать следующие функции:
 
1) методическое руководство организацией и проведением инвентаризаций в подразделениях организации;
 
2) контроль выполнения РИК требований нормативной и технической документации по подготовке и проведению инвентаризации;
 
3) оказание методической помощи РИК при проведении инвентаризации;
 
4) контроль за правильным оформлением и своевременным предоставлением в ЦИК отчетных документов по инвентаризации;
 
5) рассмотрение и обобщение представленных материалов по итогам инвентаризации;
 
6) представление руководителю организации итоговых документов по результатам инвентаризации в установленной форме;
 
7) контроль выполнения РИК решений и рекомендаций ЦИК.
 
14. В состав РИК назначаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний по вопросам учета и контроля РВ в соответствии с программами обучения. При этом председателем комиссии рекомендуется назначать руководителя подразделения организации, в котором проводится инвентаризация, или заместителя руководителя этого подразделения, а членами комиссии - представителей контрольно-методической группы или других специалистов по учету и контролю РВ.
 
В состав РИК также могут быть назначены:
 
1) специалисты по компьютерному учету РВ;
 
2) специалисты по учету РВ и измерениям;
 
3) представитель службы безопасности;
 
4) представитель отдела технического контроля;
 
5) другие специалисты.
 
15. На РИК рекомендуется возлагать следующие функции:
 
1) проведение инвентаризации РВ в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, государственных стандартов и иных нормативно-технических документов по учету и контролю РВ в организации;
 
2) регистрацию и доведение до ЦИК сведений обо всех недостатках, имевших место в учете и контроле РВ в подразделении организации между инвентаризациями;
 
3) оформление и предоставление отчетных документов.
 
16. Проверка фактического наличия РВ в организации проводится при обязательном участии лиц, ответственных за РВ (кладовщиков, ответственных хранителей).
 
17. Персоналу, осуществляющему подготовку и проведение инвентаризации, а также членам инвентаризационных комиссий рекомендуется пройти подготовку и проверку знаний по выполнению процедур инвентаризации согласно установленному в организации порядку.

 Процедура инвентаризации 
18. В процедуру инвентаризации рекомендуется включать:
 
1) подготовку к инвентаризации;
 
2) проведение инвентаризации в подразделении;
 
3) оформление результатов инвентаризации (заполнение инвентаризационных форм);
 
4) анализ результатов инвентаризации.
 
19. При подготовке к проведению инвентаризации в подразделении организации рекомендуется:
 
1) определить мероприятия для проведения инвентаризации;
 
2) подготовить учетные и отчетные документы, необходимые для проведения инвентаризации;
 
3) подготовить документы перевода РВ в РАО, документы на передачу РВ, документы о расходовании РВ;
 
4) подготовить учетные единицы с РВ к проведению инвентаризации в подразделении в состояние, удобное для проверки их наличия, целостности и идентификационных номеров;
 
5) составить список наличного количества (далее - СНК) учетных единиц РВ в организации (подразделении организации) на дату инвентаризации, рекомендуемая форма которого приведена в приложении N 1 к настоящему Положению;
 
6) подготовить оборудование и технические средства измерений к проведению инвентаризации в подразделении.
 
20. При проведении инвентаризации РВ в подразделении организации рекомендуется выполнять процедуры:
 
1) сверки идентификаторов пломб и проверки их целостности и работоспособности;
 
2) проверки наличия, типа и идентификаторов учетных единиц, для неразборных учетных единиц - проверки целостности;
 
3) сверки атрибутивных признаков (признаков, допускающих их проверку средствами визуального и (или) инструментального контроля) учетных единиц РВ с данными СНК;
 
4) проведения подтверждающих измерений характеристик РВ и наличия ионизирующего излучения от учетных единиц;
 
5) измерения РВ, учетные данные по которым отсутствуют, либо их достоверность не подтверждается состоянием средств контроля доступа (далее - СКД);
 
6) проверки соответствия РВ паспортным данным;
 
7) заполнения в СНК графы, отражающей результаты проверки;
 
8) оформления акта инвентаризации РВ.

 Подготовка документов для проведения инвентаризации 
21. При подготовке документов для проведения инвентаризации РВ членам РИК рекомендуется проверить их состав и содержание.
 
К документам, содержащим необходимую информацию о РВ при проведении инвентаризации, технических средствах и методах измерений РВ, оборудовании, используемом при обращении с РВ, относятся, как правило, следующие:
 
1) организационно-распорядительные документы (приказ или распоряжение руководителя организации на проведение инвентаризации, планы подготовки и проведения инвентаризации, разработанные инвентаризационной комиссией);
 
2) документы, определяющие процедуры проведения инвентаризации в подразделении организации (стандарты, инструкции, методики);
 
3) документы, определяющие порядок выполнения измерений (стандарты, руководства, инструкции, методики, методические рекомендации);
 
4) учетные документы по РВ;
 
5) документы перевода РВ в другую категорию;
 
6) документы на передачу РВ;
 
7) документы о расходовании РВ;
 
8) отчетные документы по предыдущей инвентаризации РВ;
 
9) эксплуатационные документы на технические средства (инструкции, паспорта, формуляры, сертификаты, акты поверки и калибровки).
 
Указанные документы рекомендуется предоставлять членам инвентаризационных комиссий при проведении инвентаризации РВ в подразделении организации.
 
22. При проведении инвентаризации радионуклидных источников в датчиках пожарной сигнализации, радиофармацевтических препаратах, наборах для иммунологического анализа, радиоизотопных генераторах медицинского назначения (кроме генераторов радона), меченных радионуклидами соединениях, радиоизотопных препаратах и растворах на основе короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада до 60 суток, включая йод-125, эталонных источниках, входящих в состав приборов, рекомендуется использовать процедуры инвентаризации, установленные в организации для ЗРИ.

 Подготовка радиоактивных веществ к проведению инвентаризации 
23. До начала работы инвентаризационной комиссии РВ в подразделении организации рекомендуется привести в состояние, удобное для проверки наличия учетных единиц, их целостности, считывания их идентификационных номеров, а также проверки наличия и состояния пломб, установленных на упаковках с РВ.
 
24. Все РВ, которые до начала инвентаризации находятся в емкостях, не имеющих идентификаторов, рекомендуется перевести в учетные единицы (поместить в специальные упаковки с установленными на них пломбами, имеющими индивидуальные идентификаторы) и необходимые данные по ним занести в учетные документы.
 
Для учетных единиц в виде изделий с РВ, не помещенных в упаковку, идентификационным номером является нанесенный на изделие заводской (серийный) номер.
 
25. Однотипные учетные единицы с РВ, находящиеся в хранилищах или в местах временного хранения в подразделении организации, рекомендуется объединять в группы и размещать на специально выделенных площадках, стеллажах или в шкафах сейфового типа (сейфах). Для облегчения идентификации места нахождения каждой учетной единицы с РВ в подразделении организации на видном месте рекомендуется наносить нумерацию. Размещение каждой учетной единицы в хранилище организации рекомендуется документально регистрировать на картограмме хранилища, в учетных документах и в электронной базе данных системы учета и контроля РВ и РАО организации.
 
26. В подразделениях организации, имеющих в обращении большое количество различных РВ, для удобства проведения инвентаризации рекомендуется выделять отдельные участки для работы РИК.
 
27. Для мест временного хранения РВ рекомендуется составлять картограмму с указанием идентификационных номеров учетных единиц и мест их размещения (номер стеллажа, место на стеллаже, номер сейфа).
 
28. При подготовке РВ к проведению инвентаризации также рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
 
1) на периоды инвентаризации без разрешения председателя инвентаризационной комиссии прекратить любые перемещения РВ, включая их отправление и получение;
 
2) проверить внесение всех необходимых данных в учетные документы.

 Составление списка наличного количества радиоактивных веществ 
29. В качестве исходных документов для проведения дальнейших процедур инвентаризации рекомендуется составлять СНК РВ, подготовленный и подписанный материально ответственным лицом в подразделении организации, который предоставляется РИК подразделения организации или ЦИК организации. В него рекомендуется включать учетные данные о каждой учетной единице в подразделении организации, приведенные в учетных документах подразделения организации (журналах учета РВ, картограммах) на начало инвентаризации. Достоверность СНК РВ на момент инвентаризации рекомендуется подтверждать путем его сверки с данными оперативных и учетных документов, баз данных.
 
30. Однотипные учетные единицы, включаемые в СНК РВ, рекомендуется документально объединять в группы РВ в открытом и закрытом виде.
 
31. К началу инвентаризации СНК РВ в подразделении организации рекомендуется предоставлять инвентаризационной комиссии в форме, удобной для сличения фактических и учетных данных. При этом в СНК РВ по подразделению организации рекомендуется включать все РВ, состоящие в нем на учете.
 
32. Наряду с СНК РВ, к началу инвентаризации рекомендуется представлять инвентаризационной комиссии приходно-расходные журналы учета РВ в открытом и закрытом виде, приборов, аппаратов и установок, укомплектованных радионуклидными источниками, в которых отражены имевшие место передачи РВ в другие организации или подразделения организации с момента предыдущей инвентаризации.
 
Инвентаризация выполняется для всех РВ, находящихся в подразделении организации, независимо от их принадлежности (полученные во временное пользование или на ответственное хранение).
 
Сведения о РВ, приборах, аппаратах и установках, укомплектованных радионуклидными источниками, переданных в другие организации или подразделения организации и снятых с учета в данном подразделении, не рекомендуется включать в СНК РВ данного подразделения.

 Подготовка документов, оборудования и измерительных средств к инвентаризации радиоактивных веществ 
33. В процессе подготовки и проведения инвентаризации выполняется проверка документов, подтверждающих качество выполненных измерений, проверка протоколов измерений для оценки соблюдения требований по контролю качества измерений.
 
34. Для измерений при проведении инвентаризации используется совокупность средств и методов, назначенных в программе измерений в отношении каждого РВ.
 
35. При необходимости рекомендуется выполнить контрольные измерения характеристик РВ, дополнительную поверку средств системы измерений.
 
36. При подготовке оборудования к проведению инвентаризации РВ рекомендуется:
 
1) проверить наличие, состояние и соответствие оборудования требованиям эксплуатационных документов;
 
2) проверить наличие и дату последней проверки оборудования.
 
37. При подготовке средств измерения к проведению инвентаризаций рекомендуется технические средства измерения РВ проверить на соответствие предъявляемым требованиям.

 III. Проведение инвентаризации. Проверка средств контроля доступа 
38. Цели проверки СКД:
 
1) установление соответствия типа пломбировочных устройств учетным данным;
 
2) проверка состояния пломбировочных устройств;
 
3) определение наличия (отсутствия) признаков несанкционированного вмешательства и несанкционированного доступа к РВ;
 
4) проверка осуществления непрерывного контроля доступа к имеющейся информации о РВ (сохранение и подтверждение).
 
39. В промежутках между инвентаризациями РВ рекомендуется выполнять проверку состояния установленных пломб с документальной регистрацией результатов проверки. Для "расчетных" категорий опасности ЗРИ 1 и 2 рекомендуется проверять все учетные единицы с установленными на них пломбами. Для "расчетных" категорий опасности ЗРИ 3, 4 и 5 рекомендуется из всей совокупности N проверяемых пломб сделать случайную выборку объемом n пломб и убедиться в их надлежащем состоянии.
 
При определении объема случайной выборки рекомендуется исходить из требования подтверждения нахождения в надлежащем состоянии не менее 95 % пломб с доверительной вероятностью, равной 0,95. Для определения объема выборки рекомендуется рассчитать значение: n = [N(1-(1-0,95))], где N - количество установленных пломб в подразделении с РВ. Здесь [ ] означает округление до ближайшего большего целого числа. Номера подлежащих проверке пломб рекомендуется выбирать случайным образом из нумерованного списка всей совокупности N проверяемых пломб.
 
40. Проверку рекомендуется проводить путем визуального или инструментального сличения идентификационных признаков учетных единиц с данными, приведенными в учетной документации, определения признаков несанкционированного доступа и несанкционированного вмешательства. При необходимости могут проводиться и другие проверки СКД.
 
41. Результаты проверки СКД рекомендуется отражать в акте инвентаризации РВ. Рекомендуемое содержание акта инвентаризации РВ в подразделении организации приведено в приложении N 2 к настоящему Положению.

 Проверка правильности внесения данных в список наличного количества радиоактивных веществ 
42. Целью проверки является выявление неточностей в записях, пропусков и других ошибок, возникающих при заполнении приходно-расходных журналов. Для исключения ошибок в исходной информации учетные данные о РВ, введенные в систему учета и контроля радиоактивных веществ за последний промежуток времени между инвентаризациями, рекомендуется проверить полностью или выборочно путем сопоставления данных из разных источников (сопроводительных листов, накладных, паспортов, сертификатов). Сплошную проверку рекомендуется проводить, если в межинвентаризационный период в подразделении было движение РВ, а выборочную - если в межинвентаризационный период в подразделении организации движения РВ не было.
 
43. Проверку правильности внесения данных в СНК РВ по подразделению организации рекомендуется проводить путем считывания и сравнения атрибутивных признаков учетных единиц РВ, указанных в СНК РВ по каждой учетной единице РВ, с фактическими атрибутивными признаками учетных единиц РВ, приведенными в СНК РВ предшествующей инвентаризации, а также путем сравнения с данными учетных единиц РВ, приведенными в эксплуатационной документации на РВ (паспорт, формуляр, этикетка, сертификат).
 
44. Результаты проверки с указанием выявленных замечаний и предложений по их устранению рекомендуется отражать в акте инвентаризации РВ.

 Подтверждающие измерения радиоактивных веществ 
45. При проведении инвентаризации рекомендуется выполнять подтверждающие измерения РВ для доказательства отсутствия недостатка или излишка РВ.
 
Для неразборных учетных единиц рекомендуется выполнять проверки:
 
1) соответствия типа учетных единиц и идентификаторов учетных единиц паспортным данным;
 
2) целостности учетных единиц;
 
3) наличия ионизирующего излучения от учетных единиц;
 
4) активности РВ.
 
Для разборных учетных единиц рекомендуется выполнять проверки:
 
1) соответствия типа учетных единиц и идентификаторов учетных единиц паспортным данным;
 
2) соответствия типа и состояния пломбировочных устройств;
 
3) наличия ионизирующего излучения от учетных единиц;
 
4) активности РВ.
 
46. Рекомендуется убедиться в наличии:
 
1) радионуклидных источников в датчиках пожарной сигнализации;
 
2) радиофармацевтических препаратов, наборов для иммунологического анализа;
 
3) радиоизотопных генераторов медицинского назначения, кроме генераторов радона;
 
4) меченных радионуклидами соединений;
 
5) радиоизотопных препаратов и растворов на основе короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада до 60 суток, включая йод-125;
 
6) эталонных источников, входящих в состав приборов.
 
Для радионуклидных источников, для которых установлен назначенный срок службы, рекомендуется убедиться, что этот срок не истек.
 
Для радионуклидных источников, которые периодически поверяются, рекомендуется убедиться в соблюдении графика поверок.
 
47. ОРИ, находящиеся в каждом подразделении организации, рекомендуется:
 
1) определять путем измерения количества и состава ОРИ;
 
2) контролировать путем оперативно-технического учета и контрольных проверок наличия ОРИ в форме учетных единиц по атрибутивным признакам, путем периодических сверок c данными учетных документов;
 
3) проверять в ходе проведения инвентаризации.
 
48. Объем подтверждающих измерений рекомендуется определять в зависимости от объема применения и результатов контроля СКД, контроля состояния учетных единиц с РВ. Если в промежутке времени между предшествующей и текущей инвентаризациями и в процессе проведения инвентаризации учетные измерения данных РВ не выполнялись и достоверность результатов предыдущих учетных измерений была обеспечена применением СКД, а подтверждающие измерения не выявили значимых отклонений в данных, то в отчетные документы рекомендуется вносить ранее измеренные значения.

 Оформление результатов проверки радиоактивных веществ 
49. В СНК РВ в подразделении организации результаты проверки РВ отражаются в отдельной графе.
 
50. Результаты учетных измерений количества и состава РВ в учетных единицах, если такие измерения выполнялись при инвентаризации, рекомендуется вносить в учетные документы и в СНК РВ.
 
51. СНК РВ подписываются всеми членами РНК, подготовившими его. Полученные и согласованные в результате данной инвентаризации СНК РВ являются исходными данными при проведении следующей инвентаризации.

 IV. Оформление результатов инвентаризации 
52. При завершении каждой инвентаризации РВ оформляется Акт инвентаризации РВ в подразделении, который подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии, а также материально ответственным лицом после ознакомления с его содержанием и утверждается руководителем организации.
 
53. В Акте инвентаризации РВ в подразделении организации рекомендуется указывать:
 
1) результаты проверки ведения учетной и составления отчетной документации, проверки наличия и состояния хранения учетных единиц с РВ, а также результаты проверки состояния пломб;
 
2) сведения о выполненных в ходе инвентаризации учетных и подтверждающих измерениях РВ;
 
3) выявленные нарушения и недостатки в учете и контроле РВ и принятые в ходе инвентаризации меры и предложения по их устранению.
 
В выводах рекомендуется приводить основные результаты инвентаризации, в том числе заключение о соответствии или несоответствии фактического наличия РВ данным СНК РВ.
 
Рекомендуется указать все выявленные нарушения в учете и контроле РВ, привести краткий анализ причин их возникновения, а также принятые в ходе инвентаризации меры по их устранению.
 
К Акту инвентаризации РВ в подразделении рекомендуется прилагать протоколы всех измерений РВ, выполненных в ходе инвентаризации.
 
54. В Акт инвентаризации РВ в подразделении организации в виде приложений рекомендуется включать СНК РВ и другие документы по итогам инвентаризации.
 
55. По результатам инвентаризации РВ в подразделении организации составляются СНК РВ подразделения организации на дату инвентаризации, протоколы измерений и другие документы по итогам инвентаризации и направляются ответственному за учет, организацию учета и контроля РВ в организации или в службу по учету и контролю РВ в организации (при ее наличии).
 
56. В соответствии с документами организации оформляются результаты инвентаризации:
 
1) радионуклидных источников в датчиках пожарной сигнализации;
 
2) радиофармацевтических препаратов, наборов для иммунологического анализа;
 
3) радиоизотопных генераторов медицинского назначения, кроме генераторов радона;
 
4) меченных радионуклидами соединений;
 
5) радиоизотопных препаратов и растворов на основе короткоживущих радионуклидов с периодом полураспада до 60 суток, включая йод-125;
 
6) эталонных источников, входящих в состав приборов.
 
57. Если в результате проведения инвентаризации установлены недостача (излишек) РВ, а также зарегистрированные в учетных документах свойства учетной единицы при выполнении подтверждающих процедур не подтвердились, что свидетельствует о возможной недостаче/избытке РВ в учетной единице, то председателю РИК в данном подразделении организации рекомендуется немедленно уведомить об этом руководство организации и председателя ЦИК.
 
Для выяснения причин расхождения рекомендуется выполнить специальные исследования, определить и документально зарегистрировать значение наличного количества РВ в подразделении. Состав комиссии для проведения исследований, порядок ее работы, план измерений утверждаются руководителем организации.
 
58. Установленную РИК недостачу (излишек) РВ рекомендуется подробно описать в пояснительной записке, которая прикладывается к Акту инвентаризации РВ в подразделении организации. В пояснительной записке рекомендуется указать дату, время и место обнаружения недостачи (излишка), а также инициалы лица, которое выявило недостачу (излишек). Пояснительная записка подписывается всеми членами комиссии. Порядок расследования определяется документами организации.
 
Приложение N 1
 к Положению о порядке проведения
 инвентаризации радиоактивных веществ
 в организации,
 утвержденному приказом
 Федеральной службы по экологическому,
 технологическому и атомному надзору
 от 29 декабря 2011 года N 764 (справочное) 

 Список наличного количества учетных единиц радиоактивных веществ в 

	на 
	" 
	  
	" 
	  
	20 
	  
	г. 
	
наименование организации или подразделения 

СНК составлен на основании приказа (распоряжения) N ____ от "__"__________20 __ г. о проведении инвентаризации РВ.
 
К началу проведения инвентаризации все РВ, поступившие в организацию (подразделение), поставлены на учет, а выбывшие - сняты с учета.
 
Учетные единицы приведены в состояние, удобное для проверки их наличия, целостности и идентификационных номеров.

N п/п 
	Наименование РВ 
	Основные радионуклиды 
	Тип учетной единицы 
	Номер учетной 
	Наименование и номер 
	Количество РБ 

	  

	единицы 
	пломбировочного устройства 
	активность, Бк 
	объем, м 
	масса, кг 
	учетная единица, шт 
	место нахождения учетной единицы 
	Результаты проверки РВ 
	
1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	  
	6* 
	7 
	8 
	9 
	10 

	  

	  

	  

	  

  

	  

	  

	  

	

________________ 
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 
						
Лица, ответственные за РВ 

	  

	
  
	должность 
	  
	(Ф.И.О.) 
	  
	подпись 

	  

	  

  
	должность 
	  
	(Ф.И.О.) 
	  
	подпись 

     
      
 Приложение N 2
 к Положению о порядке проведения
 инвентаризации радиоактивных веществ
 в организации, утвержденному приказом
 Федеральной службы по экологическому,
 технологическому и атомному надзору
 от 29 декабря 2011 года N 764 (рекомендуемая форма) 

	УТВЕРЖДАЮ 

	  

	должность

  
	Ф.И.О.

  
	подпись руководителя организации 

   
									
	" 
	  
	" 
	  
	20 
	  
	г. 

 
Рекомендуемое содержание акта инвентаризации радиоактивных веществ в подразделении организации 
Настоящий акт составлен в том, что инвентаризационной комиссией в составе:

	

проведена инвентаризация РВ в подразделении N …. 
1. Основные результаты инвентаризации РВ

	

2. Результаты проверки ведения учетной и составления отчетной документации на РВ 

	

3. Результаты проверки состояния СКД 

	

4. Результаты проверки наличия и условий хранения РВ 

	

5. Выявленные нарушения и недостатки в учете и контроле РВ 

	

6. Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков в учете и контроле РВ 

	

Председатель комиссии 

	
(Ф.И.О., подпись) 

Члены комиссии

	

(Ф.И.О., подписи)